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            DPS Gościeradów

Gościeradów 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE W SIWZ ORAZ  PRZESUNIĘCIU TERMINU OTWARCIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego umieszczonego w BZP nr 19692-2014 na

”Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że Zamawiający wprowadza zmianę w pkt. III SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia zmieniając pojemność silnika ,ustawienie foteli z tyłu pojazdu, dodanie półek bagażowych nad fotelami i dodanie oprzyrządowania do mocowania dwóch wózków inwalidzkich.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w sposób następujący:

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Warsztatu Terapii Zajęciowej  na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie 
Wymagania dotyczące pojazdu:
Autobus fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 roku przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych spełniający następujące parametry i posiadający następujące wyposażenie:

- ilość miejsc: 18+1

- dwa miejsca na wózki do szybkiego demontażu na fotele

- pojemność silnika 2000 – 3000 cm3
- moc powyżej 160 KM

- rodzaj silnika: wysokoprężny z turbo doładowaniem
- wersja silnika min. Euro 5


- skrzynia biegów manualna, 6-biegowa
- dźwignia zmiany biegów w formie joysticka

- maksymalne wymiary samochodu: długość do 7500 mm, wysokość do 3500 mm, szerokość
 do 2500 mm

- kolor karoserii: srebrny lub szary

- akumulator AGM 12V 95Ah

- oś przednia 2 t
- oś tylna 3,5t

- ESP - Elektroniczny układ stabilizacji jazdy
- ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

- ASR – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych
- EBV – elektroniczny korektor siły hamowania

- BAS asystent hamowania

- wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą

- wzmocniony stabilizator przedniej osi

- regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach

- rezygnacja ze ściany działowej

- układ zarządzania energią elektryczną

- lusterko wsteczne wewnętrzne

- lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie

- półka nad przednią szybą

- Tachograf cyfrowy UE

- filtr paliwa z separtorem wody i grzałką 600 W
- układ hamulcowy hydrauliczny 

- hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe wentylowane, hamulec postojowy

- wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

- wskaźnik temperatury zewnętrznej

- poduszka bezpieczeństwa kierowcy

- dogrzewacz elektryczny

- włącznik główny instalacji elektrycznej

- nadwozie z wysokim dachem
- nadwozie samonośne całkowicie stalowe, ocynkowane wszystkie drzwi, a także maska,
   błotniki, podłużnice i poprzecznice

- resor poprzeczny piórowy z przodu

- zawieszenie tylne z resorami parabolicznymi

- boczne listwy ochronne

- dach lakierowany w kolorze nadwozia

- napęd na tylne koła

- hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego

- blokada koła kierownicy
- osłony piast kół


- immobiliser

- centralny zamek sterowany falami radiowymi
- szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie

- fotel kierowcy z pełną regulacją (komfortowe, hydrauliczne, resorowane) i podłokietnikami

- zagłówek kierowcy regulowany na wysokość

- schowek w desce rozdzielczej

- półki nad przednią szybą oraz schowek nad kabiną kierowcy

- osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera

- gniazdo 12V w kabinie kierowcy i w przestrzeni bagażowej

- instalacja elektryczna 12 V

- złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni)

- 2 kliny pod koła w uchwycie przestrzeni ładunkowej

- koło zapasowe z koszem mocującym, zestawem narzędzi i podnośnikiem

- uchwyt wejściowy do przestrzeni ładunkowej przy drzwiach wejściowych

- wyłożenie drzwi tylnych i bocznych

- wyłącznik główny akumulatora

- alternator min. 14V/180 A

- światła do jazdy dziennej

- światła przeciwmgielne przednie (halogenowe) i tylne

- czujnik temperatury zewnętrznej (wskaźnik na desce rozdzielczej)

- zbiornik paliwa min. 75 l

- szyby przyciemniane, szyba przednia z filtrem

- dogrzewacz elektryczny,

- klimatyzacja min. manualna  - dachowa

- stopień wejściowy z oświetleniem

- ogranicznik prędkości do 100 km/h

- tempomat

- wygłuszenie hałasu (pochodzącego z silnika i skrzyni biegów)

- fotel kierowcy z regulacją z 3 płaszczyznach, regulacja kąta poduszki siedzenia oraz
   regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i amortyzacja

- alarm antywłamaniowy
- zamek centralny sterowany falami radiowymi
- przeszklony przedział pasażerski, szyby przyciemniane termoizolacyjne, kabina kierowcy –     szyby pojedyncze zwykłe

- ściany i sufit wyłożone tapicerką miękką, pośrodku sufitu wstawka w kolorze tapicerki
   foteli
- parapety wokół okien z tworzywa ABS – łatwo zmywalne

- wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykoryzyjnym pokryta
   wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm

- 4 wybijaki szyb samochodowych na ścianach bocznych

- oznaczenie wyjść awaryjnych

- fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia 

- półki bagażowe obustronnie nad fotelami pasażerów

-
tylne fotele przystosowane do umieszczenia dwóch wózków z dostępem od tyłu pojazdu,
- oprzyrządowanie do mocowania dwóch wózków inwalidzkich

- 1/3 przegrody za siedzeniem kierowcy

- wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych

- poręcz zabezpieczająca umiejscowiona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach
  wejściowych
- uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejściowych i dla kierowcy

- zasłonki przeciwsłoneczne

- dodatkowa gaśnica 2 kg

- obniżony stopień wejściowy

- luk dachowy w centralnej części dachu pojazdu, spełniający rolę wyjścia awaryjnego

- dodatkowe oświetlenie – 3 punkty przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do
  jazdy nocnej dla każdego rzędu

- oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym

- ogrzewanie niezależne od pracy silnika


- zestaw wskaźników metryczny





- trzecie światło hamowania



- dokument COC



- tabliczki i dokumentacja w języku polskim

- dopuszczenie jako pojazd użytkowy UE

-
minimum 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów na zespoły i podzespoły 
    mechaniczne/elektryczne/elektroniczne

-  minimum 2 lata gwarancji na powłokę lakierniczą

-  minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia
Autobus powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać: 

- kartę pojazdu,

- aktualne świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej,

- książkę gwarancyjną,

- książkę przeglądów serwisowych,

- instrukcję obsługi w języku polskim,

- dwa komplety kluczyków.

Zmiana treści pkt.III została opublikowana w BZP 28212-2014 dnia 24.01.2014.
W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia zmienia się także termin składania ofert na 04.02.2014 , godzina 1000 . Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.02.2014 o godz. 1015.
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