Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów*           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 4, 
Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi normami, posiadać oświadczenia lub certyfikaty określające wymogi bezpieczeństwa, instrukcję w języku polskim, działać niezależnie w każdym pomieszczeniu
Parametry techniczne
I– 22 sztuki 
Typ urządzenia: zestaw klimatyzacji ściennej
Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW)
Moc grzania: 2900 W (2,9 kW)
Rekomendowana powierzchnia: do 30 m²
Klasa energetyczna chłodzenia: A+++
Klasa energetyczna grzania: A+
Funkcje i wyposażenie
chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja
Sterowanie: pilot
Zakres regulacji temperatury: 16–30°C
Tryb wentylacji
Filtracja powietrza
Cicha praca
Tryb turbo
W skład zestawu wchodzi
jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna
pilot bezprzewodowy
Okres gwarancji 5 lat 

II – 6 sztuk 
Typ urządzenia: zestaw klimatyzacji ściennej
Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW)
Moc grzania: 2600 W (2,6 kW)
Rekomendowana powierzchnia: do 40 m²
Klasa energetyczna chłodzenia: A+++
Klasa energetyczna grzania: A++
Funkcje i wyposażenie
chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, wentylacja
Sterowanie: pilot
Zakres regulacji temperatury: 16–30°C
Tryb wentylacji
Filtracja powietrza
Cicha praca
Tryb turbo
W skład zestawu wchodzi
jednostka wewnętrzna
jednostka zewnętrzna
pilot bezprzewodowy
Okres gwarancji 5 lat

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami prawnymi 
 Informacja dodatkowa – prace wymagające używania urządzeń typu wiertarka, młot udarowy, których praca przekraczałaby 10 min jednym ciągiem, mogą być wykonywane po godzinie 15.00.
 Przed rozpoczęciem realizacji należy przedłożyć koncepcję montażu wszystkich urządzeń do akceptacji Zamawiającego.
 Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku   i czystości na terenie objętym przedmiotowymi pracami.
 Dostawa i montaż klimatyzacji nie może wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie pracy                                  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku
 Minimalna gwarancja i serwis eksploatacji i naprawy urządzeń - 60 miesięcy od daty  bezusterkowego odbioru wykonanych robót i uruchomienia urządzeń.
· Zaleca się, by zainteresowany przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej po telefonicznym zgłoszeniu (tel. 24 364 02 26)

	Lp
	Nr pokoju 
	Klimatyzator moc chłodzenia
	Uwagi

	1
	34
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem
	parter

	2
	35
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	parter

	3
	36
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	parter

	4
	37
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	parter

	5
	38
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	parter

	6
	39
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	parter

	7
	40
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	parter

	8
	112
	Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem
	I piętro (demontaż starego urządzenia)*

	9
	117
	Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem
	I piętro

	10
	118
	Moc chłodzenia: 3500 W (3,5kW) zgodna z opisem
	I piętro

	11
	120
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	I piętro

	12
	121
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	I piętro

	13
	126
	Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem
	I piętro

	14
	127
	Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem
	I piętro

	15
	201
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	16
	202
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	17
	205
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	18
	223
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	19
	222
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	20
	221
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	21
	220
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	22
	219
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	23
	218
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	24
	217
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	25
	216
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	26
	215
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem 
	II piętro

	27
	214
	Moc chłodzenia: 2600 W (2,6 kW) zgodna z opisem
	II piętro

	28
	213
	Moc chłodzenia: 3500 W (3,5 kW) zgodna z opisem
	II piętro


    
